## 2018年5月9日电机+驱动器出现过热问题：

有两次开机测试，均出现驱动器和电机过热，使用过程中电机能够工作。最初测试log未出现电流过大的数据。

~~经连驱动器检查，电机和驱动器都正常，怀疑是由于结构上波登线和塑料外壳摩擦导致电机负载过大。~~

是由于电位计与电机相对位置变动，导致电机到零点时刚好与结构干涉，导致电机一直处于堵转状态，由此引起电机和驱动器过热。