## motor\_log\_2018\_05\_09\_1118.txt

测试条件：加速度4000r/s2

## motor\_log\_2018\_05\_09\_1143.txt

测试条件：加速度2000r/s2

## motor\_log\_2018\_05\_15\_1344.txt

测试log可以看到电流持续在16A处波动，但是力矩仅能到到45N。

16A也许无法满足驱动需求。

改动是由于增益和积分的改动造成的吗？

